一、380V供电，控制220V直流无刷电机

1、要求带动直流无刷电机1KW以下包括1KW电机,1KW以下电机接入模块能正常使用

2、模块能同时具备开关型和调节型

3、要求有HART MODBUS PROFI其中一个通讯协议

4、功能需求

1）上电显示：上电后首先显示公司LOGO,然后进入到当前界面，当前界面显示给定值（%）、开度值（%）、力矩（N/NM）;注：给定值%后面应有相应的开阀、关阀、停止标识。

2）按键：使用按键能够实现所有功能.按键能实现就地远程切换.

3）遥控器：遥控器和按键功能同步

4）功能要求见图,进入一级菜单有基本设置，高级设置，出厂设置，参数恢复；二级菜单见图



注:设置参数的时候要求退出就能保存,操作越简单越好

5) 要求有电子过力矩和机械过力矩,电子过力矩采用二级模式,见出厂设置项